|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Prestanda & kapacitet** | **Intervall** | **Betyg** |
| Livslängd - Antal cykler vid 80% urladdningsdjup | ≥4000 cykler≥2000 – 4000 cykler1000 – 2000 cykler | 1053 |
| Intern resistans\* | <2 mΩ2 - 6,99 mΩ7 - 11,99 mΩ12 - 16,99 mΩ | 10753 |
| **Urladdning** | **Intervall** | **Betyg** |
| Rekommenderad kontinuerlig urladdningsström | >0,7C\*0,5 - 0,7C <0,5C | 1075 |
| Maximal kontinuerlig urladdningsström | >1,6C\*1,3 - 1,59C1,0 - 1,29C0,7 - 0,99C | 10753 |
| Maximal temperatur vid urladdning  | ≤60°C≤55°C≤50°C≤45°C | 10753 |
| **Laddning** | **Intervall** | **Betyg** |
| Rekommenderad laddningsström | >0,5C\*0,4 - 0,49C0,3 - 0,39C0,2 - 0,29C | 10753 |
| Maximal kontinuerlig laddningsström | >1,6C\*1,3 - 1,59C = 71,0 - 1,299 = 50,7 - 0,99C = 3 | 10753 |
| Maximal temperatur vid laddning | 60°C55°C50°C45°C | 10753 |
| **Säkerhet och styrning** | **Intervall** | **Betyg** |
| Battery Management System, BMS | JaNej, tillbehör | 100 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fysiska egenskaper** | **Intervall** | **Betyg** |
| Vikt | >11 Ah/kg9 - 10,99 Ah/kg = 77 - 8,99 Ah/kg = 55 - 6,99 Ah/kg = 3 | 100 |
| IP klassning | ≥ IP54 ≤ IP53 | 105 |
| **Övrigt** | **Intervall** | **Betyg** |
| Garanti | ≥3 år≥2 år≥1 år | 1075 |
| **Priskategori** | **Intervall** | **Betyg** |
| Inköpspris per Ah, dvs lägsta ordinarie pris på Pricerunner/ batteriets maximala kapacitet (Ah) | ≥3 år≥2 år≥1 år | 1075 |

\*För mer information se FAQ