|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Prestanda & kapacitet** | **Intervall** | **Betyg** |
| Livslängd -  Antal cykler vid 80% urladdningsdjup | ≥4000 cykler ≥2000 – 4000 cykler 1000 – 2000 cykler | 10 5 3 |
| Intern resistans\* | <2 mΩ 2 - 6,99 mΩ 7 - 11,99 mΩ  12 - 16,99 mΩ | 10 7  5  3 |
| **Urladdning** | **Intervall** | **Betyg** |
| Rekommenderad kontinuerlig urladdningsström | >0,7C\* 0,5 - 0,7C  <0,5C | 10 7 5 |
| Maximal kontinuerlig urladdningsström | >1,6C\* 1,3 - 1,59C 1,0 - 1,29C  0,7 - 0,99C | 10 7  5  3 |
| Maximal temperatur vid urladdning | ≤60°C ≤55°C ≤50°C ≤45°C | 10 7  5  3 |
| **Laddning** | **Intervall** | **Betyg** |
| Rekommenderad laddningsström | >0,5C\*  0,4 - 0,49C  0,3 - 0,39C  0,2 - 0,29C | 10 7 5  3 |
| Maximal kontinuerlig laddningsström | >1,6C\* 1,3 - 1,59C = 7 1,0 - 1,299 = 5  0,7 - 0,99C = 3 | 10 7  5  3 |
| Maximal temperatur vid  laddning | 60°C 55°C 50°C 45°C | 10 7  5  3 |
| **Säkerhet och styrning** | **Intervall** | **Betyg** |
| Battery Management System, BMS | Ja  Nej, tillbehör | 10 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fysiska egenskaper** | **Intervall** | **Betyg** |
| Vikt | >11 Ah/kg 9 - 10,99 Ah/kg = 7 7 - 8,99 Ah/kg = 5  5 - 6,99 Ah/kg = 3 | 10 0 |
| IP klassning | ≥ IP54  ≤ IP53 | 10  5 |
| **Övrigt** | **Intervall** | **Betyg** |
| Garanti | ≥3 år  ≥2 år ≥1 år | 10  7  5 |
| **Priskategori** | **Intervall** | **Betyg** |
| Inköpspris per Ah, dvs lägsta ordinarie pris på Pricerunner/ batteriets maximala kapacitet (Ah) | ≥3 år  ≥2 år ≥1 år | 10  7  5 |

\*För mer information se FAQ